Спецификация на электровывеска

1. Вывеска должна иметь возможность работать как от аккумуляторов, так и от розетки.
2. Вывеска должна иметь два аккумулятора, которые обеспечивают работу вывески в течении 8-ми часов на максимальной яркости.
3. Вывеска должна иметь кнопку включения, регулирования яркости и переключения цветов.
4. Вывеска должна быть оборудовано Bluetooth для возможности дистанционного управления с телефона.
5. Вывеска должна иметь программное обеспечение для телефонов с возможностью дистанционного регулирования яркости, переключения цветов и включения/выключения. Также, в данном программном обеспечении должна быть возможность дистанционного управления текстом вывески.
6. Вывеска должна иметь набор регулируемых цветов, а именно: Красный, синий, зелёный, фиолетовый, бирюзовый и жёлтый.
7. Вывеска должна иметь дисплей с возможностью набора текста, который будет отображаться на ней.
8. Вывеска должна работать в температурном диапазоне от -25 до +30 градусов Цельсия.
9. Габаритные размеры вывески должны составлять: 2000x2000x100 мм.
10. Вывеска должна быть оборудована датчиком света, и иметь функцию автоматической регулировки яркости.
11. Вывеска должна иметь USB разъём и программное обеспечение, позволяющее воспроизводить текст с переносных USB носителей.